	저수조 및 고가수조 청소업체 선정공고	공 고 : 2025-19
일곡롯데 관리사무소		발행일 : 2025. 02. 18
		유효기간 : 2025. 02. 26
1. 단지 개요 가. 단 지 명 : 일곡롯데아파트 나. 소재지 및 규모 : 광주광역시 북구 설죽로 595 (일곡동 롯데아파트) 2. 입찰의 종류 및 낙찰방법 : 일반경쟁, 최저가 낙찰, 전자입찰(k-apt) 3. 입찰에 부치는 사항 가. 계약기간 : 계약 체결일로부터 1년간 나. 용역범위 : 1) 지하저수조 청소 : 연 2회 실시(상반기 4월하순, 하반기 10월 하순) 2) 지하저수조 용량 : 2개소 총930톤(급수방식:고가수조) 3) 옥상 물탱크 : 18개소(213톤)- 1차 헹굼 마감, 2차 헹굼실시 후 살균소독 (사진제출) 4) 저수조청소 특기시방서 참조 견적서 제출 요망. 4. 입찰참가 자격 가. 국토교통부 고시 제2024-196호 제26조(참가자격의 제한) 각 호에 해당하지 않는업체 나. 해당법령에 따른 허가, 등록 업체 5. 제출서류(필히 순서대로 편철) 가. 입찰서 1부 1) 산출내역서 1부 2) 입찰자 인감증명서 1부 3) 사용인감계 및 위임장(대리인의 경우) 각 1부 나. 해당 법령에 따른 등록증 및 신고증 사본 각1부. (저수조청소신고증, 건물위생관리면허증) 다. 사업자등록증 사본 1부 라. 법인등기부등본(개인은 주민등록등본) 1부 마. 국세 및 지방세 납세필증 사본 1부 바. 입찰보증보험증권(입찰금액의 100분의5이상) 6. 입찰 기한 및 장소, 개찰 등 가. 서류마감 : 2025년 2월 25일(화) 17:00까지 [www.k-apt.go.kr]을 통해 응찰 나. 개찰일시 : 2025년 2월 26일(수) 10:00시 [www.k-apt.go.kr]을 통해 개찰 7. 입찰결과 및 무효 통보 가. 국토교통부 고시 제2024-196호「별표3」에서 정한 바에 따른다. 나. 낙찰된 업체는 개별 통보하며, 국토교통부 고시 제2024-196호「별표3」각 호에 해당하는 무효로 하는 입찰이 있는 경우, 해당 입찰자에게 유선전화 또는 팩스 등으로 통보함. 8. 낙찰자 선정방법 가. 국토교통부 고시 제2024-196호, 주택관리업자 및 사업자 선정지침에 의한 방법과 절차를 따른다. 9. 입찰 관련 유의사항 가. 제출서류는 순서대로 편철하여 총 1개의 파일(PDF)로 제출. (모든 입찰서류는 전자입찰로 제출) 나. 입찰자는 반드시 입찰에 관한 서류 및 기타 조건 등 입찰에 필요한 사항을 숙지하고 입찰에 참여하여야 하며, 숙지하지 못하여 발생한 사항에 대한 책임은 입찰자에게 있음 다. 제출된 서류는 일체 반환하지 않으며, 제출서류에 하자 또는 허위사실이 있을시 계약 후라도 무효 처리함. 라. 낙찰 후 10일 이내에 계약을 체결하지 않을시 낙찰은 무효로 하며 입찰보증금은 발주처에 귀속함. 마. 이 공고에 명시되지 않는 사항은 국토교통부 고시 제2024-196호 규정과 당 아파트 결정에 따름 바. 기타 자세한 사항은 당 아파트 관리사무소(☎062-575-0433)로 문의 바람. 일곡롯데아파트 관리사무소장

[별지 제1호 서식] (제8조1항 관련)
입 찰 서
*참 가 번 호				입찰명칭	저수조 및 고가수조 청소업체 선정
입 찰 가 액		금 정 (₩ )
입찰보증금		금 정 (₩ )
위와 같이 입찰합니다. 2025년 월 일
입 찰 자
상호(성명)
* 대표자			성명 (인)
법인등록번호 (개인은 주민등록번호)
주소(전화번호)
(대리인 입찰시)
대 리 인			성명 (인)
주민등록번호
주소(전화번호)
일곡롯데 아파트 관리사무소 귀중
구비서류	- 산출내역서(입찰가액 관련 서류 포함) 1부 - 입찰자 인감증명서 1부 - 사용인감계 및 위임장(대리인의 경우) 각 1부
기재방법	* 참가번호는 기재하지 마십시오. * 대리 입찰시 입찰자의 날인란에는 사용인감을 날인하고, 대리인의 날인란에는 대리인의 도장을 날인하거나 서명을 합니다.
210㎜×297㎜(일반용지 60g/㎡)

일곡롯데아파트 저수조 청소 특기시방서 】

1) 깨끗한 물을 공급하기 위해서는 최소 인원 확보요망.

2) 업체준비물 : 청소도구, 2차헹굼용물통, 5ℓ짜리 소독통, 차량이동용물탱크 (1톤)

3) 청소용량

지하저수조 930톤 (A,B)탱크, 옥상고가수조 213톤(18호기)

4) 청소처리순서

-고가수조는 내부 사다리를 타고 올라가야 됨.

- 업체 준비물을 지참하여 당일 청소에 임하며,

옥상고가수조 청소 전 청소도구, 2차 헹굼용 물통, 5리터짜리 소독통을 가지고 올라 감.

- 고가수조 최소 잔류물로 1차 헹굼 후 드레인시킴

- 2차 헹굼 후 살균소독 마무리 함.

- 청소완료 후 콘드롤전원스위치 올리고  관리사무소 설비과장에게 완료 보고 한다.

- 다음 고가수조로 이동한다.

5) 사진제출 : (4면 청소촬영, 1차 배수드레인 후 촬영,  2차 헹굼촬영, 살균소독)

계 : 한호기당 7장)