승강기 부품 교체공사 업체 선정 입찰 재공고

1. 관련근거

① 주택법시행령 제55조의 4

② 국토교통부고시 제2016-943호 주택관리업자 및 사업자선정지침

2. 단지개요

① 단 지 명 : 오치무등파크맨션

② 소 재 지 : 광주광역시 북구 천지인로 47-3(오치동869-6)

③ 단지규모 : 1개동 170세대(연면적18,023.06㎡) 지하1층, 지상17층

3. 입찰에 부치는 세부내용

품 명	규 격	수량	단위	비고
ROPE GRIPPER(보수전용)	SRG-S2, Ø12*5본 Cable7.5m	2	EA	101-1,3호기
ROPE GRIPPER WORKING	보수용 (STC-900)	2	EA	101-1,3호기

① 승강기 기종 : 오티스엘리베이터 - 승객용 / 로프식 VVVF(15인승)

4. 입찰의 종류 : 일반경쟁입찰(적격심사제)

5. 참가자격

① 국토교통부고시 제2016-943호 사업자선정지침 제26조 1항 각호에 해당하지 않는 업체

② 승강기 제조 및 관리에 관한 법률에 의한 보수등록업체로서 승강기보수허가를 획득한 업체

③ 자본금 1억 이상인 업체

6. 제출서류

① 승강기 유지관리업 등록증 1부

② 사업자등록증 사본 1부, 영업배상책임보험 사본 1부.

③ 등기부등본(법인) 1부.

④ 인감증명서 및 사용인감계 각 1부.

⑤ 국세 및 지방세 완납증명서 각 1부.
⑥ 적격심사에 필요한 서류 일체

⑦ 순정부품 공급 확약서(당아파트 승강기제조사)

⑧ 견적서(산출내역서 포함하여 별도 밀봉 제출) 1부

⑨ 입찰서(입찰보증증권 포함(입찰금액의 5%이상 ) 1부  (※ ⑧, ⑨ 항은 별도 밀봉 제출)

7. 서류제출 장소 및 개찰

① 서류제출 기간 및 장소 : 2019. 4. 18.(목) 18:00까지   관리사무소

② 개찰일시              : 2019.  4. 18.(목) 19:00      경로당

8. 낙찰자 결정방법

① 제출된 서류를 평가하여 적격업체 선정 후 개별 통보함.

9. 기타사항

① 제출된 서류는 반환하지 않으며 접수된 서류에 허위사실이 있을 시는 선정 및 계약 후라도 무효로 한다.

② 낙찰업체 선정 후 정당한 사유 없이 7일 이내에 계약을 체결(계약체결시 계약이행증권 공사금액의 20%첨부)하지 않을 때에는 계약은 무효가 되고, 입찰보증금은 당 아파트에 귀속 처리된다.

③ 하자보수기간은 3년으로 하며, 하자이행증권(공사금액의10%)을 제출하여야 한다.

④ 입찰에 참여하는 업체는 반드시 현장 확인, 입찰사항 등을 충분히 파악, 숙지하여야 하며 이를 행하지 않아 피해 발생시는 일체 이의제기를 할 수 없으며, 선정결과에 대하여서도 일체 이의를 제기할 수 없음

⑤ 작업 중 발생한 안전사고 및 기타 모든 사고의 책임은 선정된 업체에 있다

⑥ 현장설명회 없음(현장설명이 필요한 업체는 서류제출 마감일까지 개별방문 가능하며, 입찰참여업체는 기종, 교체내용 등을 충분히 숙지한 후 입찰)

⑦ 기타 명시되니 않은 사항은 “주택관리업자 및 사업자 선정지침”, 입주자대표회의 결정에 따르며 자세한 사항은 관리사무소(☎062-266-9282)로 문의 바람.

2019. 4. 12.

오치무등파크맨션 입주자대표회장(직인생략)

【별지 제1호 서식】 (제8조제1항 관련)
입 찰 서
*참 가 번 호				입찰명칭	승강기 노후부품 교체공사
입 찰 가 액		금 원정 (W )
입찰보증금		금 원정 (W )
위와 같이 입찰보증금(입찰가격의 100분의 5 이상)을 첨부하여 입찰합니다. 년 월 일
입 찰 자
상호(성명)
* 대표자			성명 (인)
법인등록번호 (개인은 주민등록번호)
주소(전화번호)
(대리인 입찰시)
대리인			성명 (인)
주민등록번호
주소(전화번호)
오치무등파크맨션 입주자대표회의회장 귀중
구비서류	- 산출내역서(입찰가액 관련 서류 포함) 1부 - 입찰자 인감증명서 1부 - 사용인감계 및 위임장(대리인의 경우) 각 1부 - 현금납부 영수증(계좌이체증명서), 입찰보증보험증권 또는 공제증권 1부
기재방법	* 참가번호는 기재하지 마십시오. * 대리 입찰시 입찰자의 날인란에는 사용인감을 날인하고, 대리인의 날인란에는 대리인의 도장을 날인하거나 서명을 합니다.
210㎜×297㎜(일반용지 60g/㎡)